Приложение 4

к Правилам приема сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал»

Усредненная характеристика качества бытового стока,

отводимого абонентами жилищного фонда населенных пунктов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Усредненная характеристика хозяйственно-бытовых сточных вод (концентрация, мг/л) |
| 1 | Взвешенные вещества | 110 |
| 2 | Биохимическое потребление кислорода. | 180 |
| 3 | Химическое потребление кислорода. | 250 |
| 4 | Жиры | 40 |
| 5 | Азот аммонийный | 18 |
| 6 | Хлориды | 45 |
| 7 | Сульфаты | 40 |
| 8 | Сухой остаток | 300 |
| 9 | Нефтепродукты | 1,0 |
| 10 | СПАВ (анионные) | 2,5 |
| 11 | Фенолы | 0,005 |
| 12 | Железо общее | 2,2 |
| 13 | Медь | 0,02 |
| 14 | Никель | 0,005 |
| 15 | Цинк | 0,1 |
| 16 | Хром (+3) | 0,003 |
| 17 | Хром (+6) | 0,0003 |
| 18 | Свинец | 0,004 |
| 19 | Кадмий | 0,0002 |
| 20 | Ртуть | 0,0001 |
| 21 | Алюминий | 0,5 |
| 22 | Марганец | 0,1 |
| 23 | Фториды | 0,08 |
| 24 | Фосфор фосфатов | 2,0 |

Примечание: При необходимости данные, приведенные в таблице, могут уточняться и корректироваться на основе проведенных натурных исследований.